**权利要求书**

1.一种改进的连铸中间包挡渣堰，包括挡渣堰本体，其特征是：在挡渣堰本体的顶面两侧分别设置着一个凹槽，凹槽底面上设置着吊耳，挡渣堰本体的前后表面均为斜面，挡渣堰本体的纵剖面呈等腰梯形，挡渣堰本体内由上到下水平间隔设置着三块镁碳砖。